Surveillance van klachtenvrije woningen – Resultatentabel  
Tussen 2008 en 2012 en opnieuw tussen 2023 en 2024 onderzocht het Departement Zorg de binnenluchtkwaliteit in Vlaamse woningen.
In de eerste meetcampagne werden metingen uitgevoerd in 450 woningen. Het ging om mensen zonder gezondheidsklachten door de binnenluchtkwaliteit van hun woning. In de tweede meetcampagne werden metingen gedaan in 22 woningen. Deze keer lag de focus op mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, omdat deze groep in de eerste studie niet werd bereikt. Daarnaast werden ook metingen uitgevoerd tijdens de winter, terwijl de meeste metingen uit de eerste campagne in andere seizoenen plaatsvonden.
Tijdens de meetcampagnes werden CO₂, temperatuur, relatieve vochtigheid, vluchtige organische stoffen (VOS), aldehyden en andere luchtverontreinigende stoffen gemeten. Voor parameters waarvoor de meetmethoden, analyses en resultaten voldoende vergelijkbaar waren, werden de gegevens uit beide meetcampagnes samengevoegd. In de tabellen hieronder staan de samengevoegde resultaten. Voor chemische en fysische factoren die in het Vlaams Binnenmilieubesluit staan, vergelijken we de resultaten ook met de richt- en interventiewaarden.
Het aantal gerapporteerde resultaten bedraagt voor sommige parameters minder dan 472, door technische problemen, onvolledige metingen of ontbrekende analyseresultaten. Bovendien zijn voor sommige VOS-componenten minder meetresultaten beschikbaar, omdat ze pas vanaf 2010 in de analyses werden opgenomen.
De rapporten van de twee verschillende meetcampagnes en het gecombineerd rapport kun je raadplegen op de website van het Departement Zorg. 






	Fysische factoren
	
	
	Vlaams Binnenmilieubesluit

	
	Eenheid
	Aantal
	Gemiddelde
	Min
	Max
	P75
	P95
	Stdev
	Richtwaarden

	Gemiddelde CO2 
	ppm
	461
	731
	416
	1645
	840
	1100
	193
	< 500 boven de buitenconcentratie

	Minimum CO2
	ppm
	461
	484
	69*
	1726
	537
	650
	136
	

	Maximum CO2
	ppm 
	461
	1403
	411
	3981
	1641
	2478
	530
	

	Gemiddelde T
	°C
	464
	21,0
	14,8
	27,6
	22,4
	24,9
	2,2
	Koude JH: 20 ≤ T < 24; Warme JH: 22 ≤ T < 26

	Minimum T
	°C
	464
	18,3
	9,5
	32,6
	20,1
	22,9
	2,9
	

	Maximum T
	°C
	464
	24,2
	16,5
	41,7
	25,7
	30,0
	3,4
	

	Gemiddelde RV 
	%
	461
	51,1
	27,7
	74,0
	57,5
	670,
	9,0
	Koude JH: 40 ≤ T < 60; Warme JH: 30 ≤ T < 70

	Minimum RV 
	%
	461
	39,8
	6,4
	70,0
	46,0
	58,0
	10,1
	

	Maximum RV 
	%
	461
	62,7
	22,7
	87,0
	70,0
	79,0
	10,2
	


* waarschijnlijk te wijten aan een technisch defect van de sensor; JH = jaarhelft; Stdev = standaarddeviatie; T = temperatuur; RV = relatieve vochtigheid

Interpretatie van de tabel van de fysische factoren
Gedurende één week werden in elke woning de CO₂-concentratie, temperatuur (T) en relatieve vochtigheid (RV) continu gemeten. Bovenstaande tabel vat de meetresultaten van alle deelnemende woningen samen. Voor elke woning werd eerst een gemiddelde, minimum- en maximumwaarde berekend. De kolom "Gemiddelde" geeft het gemiddelde van alle woninggemiddelden, woningminima of woningmaxima weer. De kolommen “Min” en “Max” tonen respectievelijk de laagste en hoogste waarde van alle woninggemiddelden, woningminima of woningmaxima. Kolommen “P75” (75e percentiel) en “P95” (95e percentiel) geven de waarde weer waaronder respectievelijk 75% en 95% van de meetresultaten ligt. De standaarddeviatie (SD) is een maat voor de spreiding van de berekende waarden (gemiddelden, minima en maxima): hoe hoger de SD, hoe groter de verschillen tussen woningen.




	Chemische factoren
	
	
	Vlaams Binnenmilieubesluit

	
	Eenheid
	Aantal
	Gemiddelde
	Max
	P75
	P95
	Stdev
	Richtwaarden
	Interventiewaarden

	MTBE
	µg/m³
	468
	1,53
	93,0
	0,55
	6,46
	6,23
	-
	-

	Tetrachloroetheen
	µg/m³
	468
	1,19
	195
	0,22
	2,52
	9,81
	4 
	38 

	Ethylbenzeen
	µg/m³
	468
	1,29
	30,0
	1,21
	4,86
	2,25
	-
	-

	m- + p-Xyleen
	µg/m³
	468
	3,64
	78,0
	3,30
	13,0
	6,92
	-
	-

	Styreen
	µg/m³
	468
	0,25
	28,0
	0,10
	0,52
	1,34
	260 
	2500

	o-Xyleen
	µg/m³
	468
	1,24
	14,5
	1,19
	5,00
	2,01
	-
	-

	1,2,4-Trimethylbenzeen
	µg/m³
	468
	3,50
	138
	2,81
	13,6
	9,00
	-
	-

	Hexaan
	µg/m³
	292
	2,18
	74,0
	1,73
	8,44
	5,18
	-
	-

	Heptaan
	µg/m³
	292
	2,67
	54,0
	2,06
	9,54
	6,42
	-
	-

	Cyclohexaan
	µg/m³
	292
	2,22
	58,0
	1,62
	7,41
	5,43
	-
	-

	n-Butylacetaat
	µg/m³
	215
	2,73
	38,0
	2,68
	10,0
	4,71
	-
	-

	α-Pineen
	µg/m³
	215
	8,60
	164
	7,70
	31,2
	19,8
	-
	-

	3-Careen
	µg/m³
	215
	2,87
	60,0
	2,63
	10,8
	5,9
	-
	-

	d10-Limoneen
	µg/m³
	215
	29,4
	500
	27,4
	101
	52,6
	-
	-

	Formaldehyde
	µg/m³
	472
	26,0
	180
	31,0
	58,3
	16,2
	-
	100

	Acetaldehyde
	µg/m³
	472
	8,43
	264
	9,10
	18,0
	15,7
	160 
	480

	Totaal aldehyden
	µg/m³
	472
	47,8
	252
	54,0
	92,3
	24,4
	-
	-

	Tot. andere aldehyden 
	µg/m³
	472
	13,4
	120
	16,7
	30,1
	9,4
	-
	-

	Benzeen
	µg/m³
	22
	1,64
	8,0
	5,77
	1,68
	1,92
	0,4*
	

	Trichlooretheen
	µg/m³
	22
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,00
	0,2
	2,5

	Tolueen
	µg/m³
	22
	6,3
	65
	14,9
	4,7
	13,7
	5000
	14000

	1,4-Dichlorobenzeen
	µg/m³
	22
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,00
	
	

	TVOS
	µg/m³
	22
	106
	408
	262
	116
	89
	300
	1000


* Van toepassing als concentratie buitenlucht ≤ 0,4 µg/m³ is; in elk ander geval geldt de buitenconcentratie als interventiewaarde.
Stdev = standaarddeviatie 


Interpretatie van de tabel van de chemische factoren
De tabel geeft voor elke chemische stof een samenvatting van de concentraties die gemeten werden in de deelnemende woningen. De kolom "Gemiddelde" geeft de gemiddelde concentratie weer over alle beschikbare meetresultaten. De kolom "Max" toont de hoogste gemeten concentratie. Kolommen “P75” en “P95” geven de concentratie weer waaronder respectievelijk 75% en 95% van de meetresultaten ligt. De standaarddeviatie (SD) is een maat voor de spreiding van de meetresultaten: hoe hoger de SD, hoe groter de verschillen tussen woningen.
Voor benzeen, trichlooretheen, tolueen, 1,4-dichloorbenzeen en TVOS worden enkel meetresultaten uit de meest recente meetcampagne weergegeven. Voor deze stoffen konden de meetresultaten van beide meetcampagnes niet rechtstreeks worden samengevoegd door wijzigingen in regelgeving (benzeen, trichlooretheen, tolueen, 1,4-dichloorbenzeen) of analysemethoden (TVOS).

